TISKOVÁ ZPRÁVA

**V červenci nevyhověl jeden vzorek motorového benzinu**

(Praha, 28. srpen 2025) **Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci červenci 2025. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala celkem 260 vzorků, z toho
110 vzorků motorových benzinů, 124 vzorků motorových naft, 24 vzorků LPG a 2 vzorky CNG. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhověl 1 vzorek motorového benzinu.**

Ve srovnání s červnem 2025 tak bylo zaznamenáno zlepšení z 0,8 % na 0,4 % v počtu nevyhovujících vzorků.

|  |
| --- |
| **Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů – červenec 2025** |
| **druh paliva** | **odebrané vzorky** | **v %** | **nevyhovující vzorky** | **% z druhu****paliva** |
| motorové benziny  | 110 | 42,31 | 1 | 0,9 |
| motorové nafty | 124 | 47,69 | 0 | 0,0 |
| FAME | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| směsná motorová nafta | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta B10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta s vysokým obsahem Fame | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| parafinická motorová nafta | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| LPG | 24 | 9,23 | 0 | 0,0 |
| CNG, bio-CNG | 2 | 0,77 | 0 | 0,0 |
| LNG, bio-LNG  | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| Ethanol E85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| **Celkem** | **260** | **100,00** | **1** | **0,4** |

Motorové benziny

V červenci Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 110 vzorků motorových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek motorového benzinu nevyhověl v jakostním parametru „konec destilace“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 232,5 °C (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 214 °C). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z2:2024 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 124 vzorků
motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 110 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Opatření
Podle ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, uložila Česká obchodní inspekce v červenci 2025 v 1 případě opatření spočívající v zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 5 529,00 l motorového benzinu v hodnotě 184 115,70 Kč.

Závěr
V červenci 2025 nevyhověl 1 vzorek motorového benzinu, což je stejně jako v červnu 2025. Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, parafinické motorové nafty, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85 nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v červenci odebrány.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inspektorát**  | **benziny** | **nafta** | **paraf.****nafta** | **LPG** | **CNG** | **Celkem** |
| *OD* | *N* | *OD* | *N* | *OD* | *N* | *OD* | *N* | *OD* | *N* | ***OD*** | ***N*** |
| Středočeský a Hl. m. Praha | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **35** | **0** |
| Jihočeský a Vysočina | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | **38** | **0** |
| Plzeňský a Karlovarský | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **32** | **0** |
| Ústecký a Liberecký | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | **40** | **0** |
| Královéhradecký a Pardubický | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | **39** | **1** |
| Jihomoravský a Zlínský | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | **41** | **0** |
| Olomoucký a Moravskoslezský | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **35** | **0** |
| **celkem** | **110** | **1** | **124** | **0** | **0** | **0** | **24** | **0** | **2** | **0** | **260** | **1** |

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl