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ČOI v květnu zjistila nedostatky u tří vzorků pohonných hmot, odebraných na tuzemských čerpacích stanicích
(Praha, 21. července 2026) Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci květnu. Na tuzemských čerpacích stanicích odebrala celkem 112 vzorků, z nichž 109 vyhovělo stanoveným jakostním požadavkům. Nevyhověly tři vzorky, z toho jeden vzorek motorového benzinu a dva vzorky motorové nafty.
	
Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů – květen 2026


	druh paliva
	odebrané vzorky
	v %
	nevyhovující vzorky
	% z druhu
paliva

	motorové benziny 
	42
	37,5
	1
	2,4

	motorové nafty
	52
	46,4
	2
	3,8

	FAME
	0
	0,0
	0
	0,0

	směsná motorová nafta
	0
	0,0
	0
	0,0

	motorová nafta B10
	0
	0,0
	0
	0,0

	motorová nafta s vysokým obsahem FAME
	0
	0,0
	0
	0,0

	parafinická motorová nafta
	0
	0,0
	0
	0,0

	LPG
	16
	14,3
	0
	0,0

	CNG, bio-CNG
	2
	1,8
	0
	0,0

	LNG, bio-LNG 
	0
	0,0
	0
	0,0

	Ethanol E85
	0
	0,0
	0
	0,0

	Celkem
	112
	100,0
	3
	2,7



Motorové benziny
Česká obchodní inspekce odebrala a zkontrolovala 42 vzorků motorových benzinů. Jeden vzorek nevyhověl požadavkům technické normy v parametru tlak par. Naměřená hodnota činila 65,3 kPa, zatímco maximální přípustná hodnota při zohlednění nejistoty měření je 60,9 kPa. Ostatní vzorky splnily požadavky technické normy ČSN EN 228:2026 a vyhlášky č. 516/2020 Sb.

Motorové nafty
Česká obchodní inspekce odebrala a zkontrolovala 52 vzorků motorové nafty. Dva vzorky nevyhověly požadavkům technické normy v parametru bod vzplanutí. Naměřené hodnoty činily 42,5 °C a 47,0 °C, přičemž minimální přípustná hodnota při zohlednění nejistoty měření je 53,0 °C. Ve druhém případě se jednalo o ověřovací rozbor po předchozím zjištění neshody. Ostatní vzorky splnily požadavky technické normy ČSN EN 590:2026 a vyhlášky č. 516/2020 Sb.

Biopaliva v pohonných hmotách 
Ve sledovaném období byl obsah methylesterů mastných kyselin kontrolován u 51 z 52 odebraných vzorků motorové nafty (u jednoho vzorku se jednalo o opakovaný odběr na téže čerpací stanici a obsah methylesterů mastných kyselin proto nebyl kontrolován). Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 42 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.
Závěr
Oproti měsíci dubnu 2026 bylo v měsíci květnu 2026 zaznamenáno zhoršení u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty z 0,0 % na 3,8 % a motorových benzinů z 0,0 % na 2,4 %. Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85 nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v měsíci květnu 2026 odebrány.


Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:
	Inspektorát 
	benziny
	nafta
	paraf.
nafta
	LPG
	CNG
	Celkem

	
	OD
	N
	OD
	N
	OD
	N
	OD
	N
	OD
	N
	OD
	N

	Středočeský a 
Hl. m. Praha
	6
	0
	6
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	16
	0

	Jihočeský a Vysočina
	6
	1
	8
	0
	0
	0
	4
	0
	1
	0
	19
	1

	Plzeňský a Karlovarský
	6
	0
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14
	0

	Ústecký a Liberecký
	6
	0
	8
	0
	0
	0
	4
	0
	1
	0
	19
	0

	Královéhradecký a Pardubický
	6
	0
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14
	0

	Jihomoravský a Zlínský
	6
	0
	8
	2
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	18
	2

	Olomoucký a Moravskoslezský
	6
	0
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	0

	Celkem
	42
	1
	52
	2
	0
	0
	16
	0
	2
	0
	112
	3


Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl 

Kontrola kvality pohonných hmot zůstává jednou z priorit České obchodní inspekce, která bude i nadále průběžně monitorovat jejich jakost na tuzemském trhu.
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