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Kontroly ČOI objevily dva nevyhovující vzorky motorových benzinů na jedné a téže čerpací stanici  

(Praha, 19. říjen 2026) Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci září 2026. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala celkem 134 vzorků, z toho 55 vzorků motorových benzinů, 62 vzorků motorových naft, 16 vzorků LPG a 1 vzorek CNG. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly dva vzorky motorových benzinů.     
Ve srovnání se srpnem 2026 tak bylo zaznamenáno zhoršení z 0,0 % na 1,5 % v počtu nevyhovujících vzorků.
	
Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů – září 2026


	druh paliva
	odebrané vzorky
	v %
	nevyhovující vzorky
	% z druhu
paliva

	motorové benziny 
	55
	41,0
	2
	3,6

	motorové nafty
	62
	46,3
	0
	0,0

	FAME
	0
	0,0
	0
	0,0

	směsná motorová nafta
	0
	0,0
	0
	0,0

	motorová nafta B10
	0
	0,0
	0
	0,0

	motorová nafta s vysokým obsahem Fame
	0
	0,0
	0
	0,0

	parafinická motorová nafta
	0
	0,0
	0
	0,0

	LPG
	16
	11,9
	0
	0,0

	CNG, bio-CNG
	1
	0,8
	0
	0,0

	LNG, bio-LNG 
	0
	0,00
	0
	0,0

	Ethanol E85
	0
	0,00
	0
	0,0

	Celkem
	134
	100,00
	2
	1,5



Motorové benziny
[bookmark: _Hlk242269912]V září Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 55 vzorků motorových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Jeden vzorek nevyhověl v jakostním parametru „konec destilace“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 245,5 °C (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 214,0 °C), v jakostním parametru „oktanové číslo výzkumnou metodou“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 94,3 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 94,6), a v jakostním parametru „oktanové číslo motorovou metodou“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 84,4 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 84,5). Druhý vzorek nevyhověl v jakostním parametru „konec destilace“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 222,0 °C (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 214,0 °C), a v jakostním parametru „oktanové číslo motorovou metodou“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 84,4 (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 84,5). Ve druhém případě nevyhovujícího zjištění se jednalo o ověřovací rozbor po předchozím zjištění neshody na totožné čerpací stanici. Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228:2026 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.
Následně podle ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci ve znění pozdějších předpisů, uložila Česká obchodní inspekce opatření spočívající v zákazu prodeje motorového benzinu, který nesplňoval požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 5692 l motorového benzinu v hodnotě 261 262,80 Kč.

Biopaliva v pohonných hmotách 
Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 62 vzorků 
motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 55 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Závěr	
Oproti srpnu bylo v září zaznamenáno zhoršení u odebraných a kontrolovaných vzorků motorových benzinů z 0,0 % na 3,6 %. Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85 nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v září 2026 odebrány.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

	Inspektorát 
	benziny
	nafta
	paraf.
nafta
	LPG
	CNG
	Celkem

	
	OD
	N
	OD
	N
	OD
	N
	OD
	N
	OD
	N
	OD
	N

	Středočeský a 
Hl. m. Praha
	6
	0
	8
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	18
	0

	Jihočeský a Vysočina
	10
	2
	9
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	23
	2

	Plzeňský a Karlovarský
	9
	0
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18
	0

	Ústecký a Liberecký
	9
	0
	11
	0
	0
	0
	4
	0
	1
	0
	25
	0

	Královéhradecký a Pardubický
	9
	0
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18
	0

	Jihomoravský a Zlínský
	6
	0
	8
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	18
	0

	Olomoucký a Moravskoslezský
	6
	0
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14
	0

	celkem
	55
	2
	62
	0
	0
	0
	16
	0
	1
	0
	134
	2



Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl
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